	ВЕНТХИМ
химстойкая вентиляция и газоочистка
	+7 (831) 423-08-43 · +7 920 022-52-55
zakaz@venthim.ru · venthim.ru
ООО «ЦехПром», ИНН 5248042950


Опросный лист на химстойкий вентилятор
радиальный · осевой · крышный · канальный
Для первого расчёта достаточно групп 01–09; группа 10 – если данные известны. Обязательны только имя, телефон и согласие на обработку данных. Один лист – на один вентилятор или группу одинаковых. В ответ пришлём коммерческое предложение: описание, цену, сроки и условия поставки.
Как отправить: заполненный бланк – на zakaz@venthim.ru вместе со схемами, планами и фото. Не знаете ответа – оставьте поле пустым. Поля, отмеченные *, обязательны. Дата заполнения: ____________
01  Контакты
Зачем спрашиваем: чтобы прислать предложение и уточнить недостающие данные.
	Имя *
	
	Телефон *
	

	E-mail
	
	Компания, должность
	

	Объект, город
Для расчёта доставки.
	


02  Вентилятор и задача
Зачем спрашиваем: тип и назначение определяют серию и компоновку вентилятора.
	Тип вентилятора
	☐ радиальный    ☐ осевой    ☐ крышный    ☐ канальный    ☐ подберите сами

	Что обслуживает
Отсосы от ванн, вытяжные шкафы, газоочистку.
	
	Количество, шт.
Рабочие и резервные вместе.
	


03  Среда и температура
Зачем спрашиваем: материал корпуса, колеса и уплотнения вала подбираем по самой агрессивной составляющей. Колесо из термопласта вращается и нагружено, поэтому допустимая температура для вентилятора ниже, чем для воздуховода из того же листа.
	Состав среды
Пары кислот, щелочей, растворителей, газы; концентрации – если известны.
	

	Что есть в потоке
	☐ сухой газ    ☐ конденсат    ☐ туман, брызги    ☐ пыль    ☐ не знаю
можно несколько

	Температура среды, °C
Рабочая, на входе в вентилятор: по ней пересчитываем давление.
	
	Макс. температура, °C
В том числе при пусках и сбоях.
	


04  Расход и давление
Зачем спрашиваем: по ним подбираем номер вентилятора и частоту вращения. Указывайте их при рабочей температуре: при нагреве газ становится легче, и при той же частоте вентилятор развивает меньшее давление – при +60 °C примерно на 12 % ниже, чем при +20 °C. От плотности зависит и мощность двигателя.
	Производительность, м³/ч
При рабочей температуре.
	
	Давление, Па
При рабочей температуре, с запасом.
	

	Что это за давление
	☐ полное давление вентилятора    ☐ потери в сети    ☐ не знаю – приложу схему сети

	Плотность среды, если не воздух, кг/м³
Воздух при +20 °C – около 1,2 кг/м³.
	


05  Место установки и взрывоопасность
Зачем спрашиваем: на улице и на крыше меняются материал, исполнение двигателя и защита от осадков. Взрывоопасная среда меняет требования к материалам, двигателю и заземлению.
	Где устанавливается
	☐ отапливаемое помещение    ☐ неотапливаемое помещение    ☐ под навесом    ☐ улица    ☐ крыша

	Воздух снаружи, мин., °C
	
	Воздух снаружи, макс., °C
	

	Взрывоопасная среда или зона
	☐ нет    ☐ да – класс зоны, если известен: __________    ☐ не знаю
Взрывозащищённое исполнение – по отдельному заказу при наличии сертификата ТР ТС 012; возможность изготовления и документы указываем в предложении.


06  Положение корпуса (радиальный вентилятор)
Зачем спрашиваем: от положения корпуса зависят подключение воздуховодов, рама и место дренажа – он в нижней точке корпуса.
Смотрим на вентилятор со стороны всасывания. Пр – правое вращение: колесо вращается по часовой стрелке; Л – левое: против часовой. Угол – поворот корпуса по направлению вращения колеса от положения 0° (выхлоп вверх), через 45°. Обозначения – как в ГОСТ 5976-2020. Отметьте одно положение.
	Правое вращение – Пр: колесо вращается по часовой стрелке (вид со стороны всасывания)

	[image: ]
☐ Пр 0°
	[image: ]
☐ Пр 45°
	[image: ]
☐ Пр 90°
	[image: ]
☐ Пр 135°
	[image: ]
☐ Пр 180°
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☐ Пр 225°
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☐ Пр 270°
	[image: ]
☐ Пр 315°

	Левое вращение – Л: колесо вращается против часовой стрелки (вид со стороны всасывания)
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☐ Л 0°
	[image: ]
☐ Л 45°
	[image: ]
☐ Л 90°
	[image: ]
☐ Л 135°
	[image: ]
☐ Л 180°
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☐ Л 225°
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☐ Л 270°
	[image: ]
☐ Л 315°

	☐ не знаю – определите по схеме   Не уверены – отметьте «не знаю» и приложите схему, план или фото: положение определим сами.


07  Привод и двигатель
Зачем спрашиваем: для полимерного колеса частота вращения ограничена; от способа привода зависят рама, габариты и обслуживание.
Привод – предлагаем три варианта:
	☐ Колесо на валу двигателя
	[image: ]
двигатель ─ колесо
	Колесо насажено прямо на вал двигателя. Самый компактный вариант; частота вращения – как у двигателя или от преобразователя частоты. Обозначение исполнения – как в ГОСТ 5976-2020: 1.

	☐ Через ременную передачу
	[image: ]
двигатель ─ шкивы и ремни ─ вал в подшипниках ─ колесо
	Колесо на своём валу в подшипниковом узле, двигатель рядом. Частоту вращения колеса задают шкивами; ремни натягивают и меняют. Обозначение исполнения – как в ГОСТ 5976-2020: 5.

	☐ Через муфту
	[image: ]
двигатель ─ муфта ─ вал в подшипниках ─ колесо
	Колесо на своём валу в подшипниковом узле, вал соединён с двигателем муфтой. Частота – как у двигателя. Обозначение исполнения – как в ГОСТ 5976-2020: 3.

	☐ Подберите сами
	Не знаете, какой привод нужен, – подберём по расходу, давлению, температуре и месту установки.


	Питание
	☐ 380 В, 50 Гц    ☐ другое: __________
	Преобразователь частоты
	☐ нужен    ☐ не нужен    ☐ есть у заказчика


08  Материал и горючесть
Зачем спрашиваем: если материал задан проектом, проверим его по среде и температуре; если нет – подберём по группе 03.
	Материал корпуса
	☐ подберите по среде    ☐ полипропилен (ПП, PP)    ☐ трудногорючий полипропилен (PPs)    ☐ ПНД (PE)    ☐ ПВХ (PVC)    ☐ PVDF    ☐ стеклопластик    ☐ другой: __________

	Рабочее колесо
	☐ из материала корпуса    ☐ из стеклопластика    ☐ другое: __________

	Требования по горючести
	☐ не требуется    ☐ Г1 по ГОСТ 30244-94    ☐ другое: __________
Если проект требует Г1 – предложим исполнение из PPs: группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94 для листа PPs – по протоколу испытаний № 0050-НСС/ПБ-2020 от 27.05.2020.


09  Комплектность
Зачем спрашиваем: комплектность влияет на цену и монтаж.
	Базовый комплект: рама, виброизоляторы, гибкие вставки, уплотнение вала (EPDM или FKM, по среде), подготовка под дренаж.

	Дополнительно к базовому
	☐ дренажный кран    ☐ смотровое окно    ☐ шумоизоляция корпуса    ☐ козырёк от осадков на электродвигатель    ☐ прочее: __________
можно несколько


10  Дополнительно (если известно)
Зачем спрашиваем: уточняет подбор. Можно не заполнять – спросим по телефону.
	Вентилятор по проекту
	
	Диапазон расхода, м³/ч
	

	Пыль, мг/м³
	
	Климат, IP двигателя
Например, У1, IP55.
	

	Присоединение
Круглое или прямоугольное, размеры.
	
	Подвод и отвод, ограничения
Габариты, масса, куда выхлоп.
	

	Шум, резерв, режим
дБА; резерв; непрерывно или сменно.
	
	Стадия
Проект, закупка, тендер.
	

	Желаемый срок поставки
	
	Прежний вентилятор
Из чего был, что разрушилось.
	

	Комментарий
	
	Прикладываю файлы
Схема, план, фото, ТЗ, протокол замеров.
	

	Согласие *
	☐ Согласен(на) на обработку персональных данных


Отправляя опросный лист, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой: https://venthim.ru/legal/personal-data.php
ВЕНТХИМ · Опросный лист на химстойкий вентилятор · +7 (831) 423-08-43 · стр. 1
pr-0.png




l-45.png




l-90.png




l-135.png




l-180.png




l-225.png




l-270.png




l-315.png




privod-1.png




privod-5.png




privod-3.png
——





pr-45.png




pr-90.png




pr-135.png




pr-180.png




pr-225.png




pr-270.png




pr-315.png




l-0.png




